ZPW-14C 旋转式压片机
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本机为全自动旋转连续式压片设备，具有广泛的应用领域，可满足制药、化工、陶瓷、食品、电子、塑料及粉末冶金等多个工业领域的压片需求。设备具备多功能压制能力，既可生产标准圆形片剂，也可压制各种复杂形状的异形片剂，特别适用于小批量、多品种的生产模式。凭借其科学的设计理念和卓越的性能表现，本设备已成为制药和食品等行业压片工艺的首选解决方案，为用户提供高效、可靠的压片生产支持。
技术参数
	转台上冲模数(付)
	14孔

	最大预压力(千牛)
	20

	最大压片压力(千牛)
	80

	最大压片直径(毫米)
	28

	最大充填深度(毫米)
	16

	最大片剂厚度(毫米)
	6

	上下冲杆直径(毫米)
	Φ32

	上下冲杆长度(毫米)
	133.6

	中模厚度(毫米)
	22

	中模直径(毫米)
	φ42

	转速范围(转/分钟)
	0~40

	最大片剂产量(片/小时)
	33600

	电机（千瓦）
	4

	占地面积(平方毫米) 
	750×950

	机器高度(毫米)
	1700

	机器净重(公斤)
	1100
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1. 设备采用全封闭式外围罩壳设计，内部接触面选用优质不锈钢材质，确保表面光洁度并有效防止交叉污染，符合GMP标准。
2. 配置高透明度有机玻璃防护罩，不仅便于实时观察压片过程，还可完全开启，便于设备的日常清洁与维护保养。
3. 配备先进的变频调速系统，调速范围宽广，操作界面友好，满足不同工艺需求。
4. 配有PLC触摸屏，集成转速、产量显示功能及压力过载自动停机保护机制，确保设备运行安全可靠。
5. 内置预压装置，有效排除填充物料中的空气，延长物料受压时间，提高压片质量。
6. 传动系统采用独立密封设计，位于主机底部油箱内，实现安全隔离，避免相互污染，同时具有良好的散热性能和耐磨性。
7. 可根据用户需求选配强迫加料装置，进一步提升生产效率和产品质量。         
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